**COCOMO 1**

Basic

Organic: 2.4,1.05,2.5,0.38

Semi-Detached: 3.0,1.12,2.5,0.35

Embedded: 3.6,1.20,2.5,0.32

Intermediate

Organic: 3.2,1.05,2.5,0.38

Semi-Detached: 3.0,1.12,2.5,0.35

Embedded: 2.8,1.20,2.5,0.32

**COCOMO 2**

Screen: 1,2,3

Report: 2,5,8

3GL: 0,0,10

PROD: 4,7,13,25,50